[첨부1] 대상지 설계 지침서

1. 설계개요

서로마을에 ‘숲속 놀이공간’을 조성하고자 한다. 전 세대가 활용하는 무장애 공간을 조성하고 기존의 놀이공간 및 공간을 리모델링 한다. 아무도 오지 않는 농촌 오지에, 복지시설을 주축으로 모인 사람들로 마을이 형성되었다. 주민들 스스로 공간을 개선하며, 사람들이 떠나는 농촌 오지마을을 사람들이 궁금해서, 살고 싶어 찾아오는 마을로 만들고자 움직임을 이어가고 있다. 재정적 기반이 적어 그 움직임이 더뎠던 마을에 그 변화의 속도를 조절해 떠나는 이들을 줄이고, 정착 또한 유도하고자 한다. 폐교 공간을 주민들만의 공간이 아닌, 전 세대가 함께 어우러질 수 있는 모두의 공간으로 활용하고자 하며, 본래 마을 자체적으로 진행하던 공간의 특성을 살려 ‘숲속 놀이공간’의 키워드를 살려 계획한다.

2. 설계조건

가. 건축개요

대상지 명	서로마을
도로명 주소	전남 영광군 대마면 원당길1길 8
주용도	교육연구시설(폐교)	주구조	철근콘크리트조 및 시멘트벽돌조
지역/지구/구역	준농림지역/미지정/미지정	사용승인일	-
대지면적	12,470㎡	조경면적	-
건축면적	1,470.56㎡	건폐율	11.79%
연면적	1,470.56㎡	용적률	11.79%
층수/높이	2층/7.6m	주차대수	-
소유자	서로마을	운영자	서로마을

나. 소요면적 및 세부사항

층	구분	실명	면적	세부사항
1층	문화 공간	다목적 문화·체험 공간 ➀	663m²	-에너지효율개선을 위해, 목공실 등 체험 공간들의 창호 개선 및 냉난방 설비 개선
2층	문화 공간	대회의실 및 다목적 문화공간 ➁	273m²	- 단체 활동 공간. 창호 개선 및 냉난방 설비 개선 - 전면은 디자인 적용 창호, 후면은 단순 창호 및 조적 등 디자인 요소 활용 - 주민 활용 및 외부 대관을 위한 회의실 내부 인테리어 작업 등
옥상	휴식 공간	외부 테라스 ➂	273m²	- 옥상 활용을 위한 계단 및 안전펜스 설치 및 철저한 방수 계획 - 관련 법규 및 구조 안전을 고려한 옥상 활용 계획 - 햇볕을 피할 수 있는 차양(그늘막 등) 설치 - 외부 활용이 가능한 테이블 및 의자 설치
외부	휴식 공간	나무 위 무장애 둘레길 ➃	1,000m² (측정 필요)	- 누구나 산책, 휴식을 취할 수 있는 나무 위 무장애 둘레길(데크길) - 나무 2.3m 수준에 3~4명이 앉을 수 있는 쉼 공간을 조성하고, 공중데크로 공간을 연결 - 기존 나무 놀이터의 흔적 및 분위기를 고려하고 목재(혹은 목재 느낌의 소재)를 활용 - 데크길이 공중에 떠 있는 만큼 데크를 지지하는 기둥을 활용하여, 공간을 효율적으로 활용(데크 기둥을 활용한 그네 등)
	활동 공간	창작 놀이공간 ➄	782m² (운동장 일부)	- 기존 운동장의 섹터를 구분해, 기적의 놀이터와 같이 아이들이 지루해하지 않을 놀이공간 설치. - 별도로 구분된 공간에 모래를 가득 채우고, 구릉을 곳곳에 조성(아이들이 통과할 수 있는 파이프 관을 하단에 설치하고, 그 위에 모래를 가득 얹어 토끼굴 같은 형태의 놀이터 제작) - 나무를 활용하여, 누워 쉴 수 있는 튼튼한 대형 해먹을 설치 - 일반 놀이터에서 볼 수 있는 구릉형 놀이시설 곳곳에 배치(클라이밍, 굴탐방, 미끄럼틀 겸용) - 설치형 놀이기구(시소, 그네, 방방, 미끄럼틀 등)는 장소의 분위기를 고려하여 우드 및 그린톤 고려
		미니 공연장 및 잔디 경사로 ➅	163m² (측정 필요)	- 상설 소규모 시스템 및 공연무대 설치 - 기존 학교 화단을 'ㄴ'로 깎고, 옹벽을 설치해 소규모 공연이 가능한 작은 무대로 활용한다. - 무대의 우측도 동일하게, 과거 화단은 철거하고 경사로로 만들어 잔디를 식재(돗자리 활용하여 누워 쉴 수 있는 피크닉 공간으로 조성)
		야외 쉼터 및 포토 스팟 ➅		- 조경석으로 마감된 경사로 개선. - 조경석 제거 및 용벽을 쌓아, 위와 같이 'ㄴ'자로 앉아 쉴 수 있는 공간 확보 - 벽면에 벽화 등 페인트 작업으로 마을의 정체성을 드러낸 하나의 포토 스팟으로 활용
	휴게 공간	외부 화장실 및 휴게공간 신설 ➆	100m²	- 외부공간 사용자를 위한 외부 화장실 신설 - 남녀분리, 동계고려 - 마을의 분위기와 조화로운 단정한 디자인의 화장실 - 우천 시 활용 가능한 외부 휴게공간(편의시설 등) 고려
	주차 공간	외부 주차장 및 도로정비 ➇	측정 필요	- 안전한 놀이공간 확보를 위해 기존 주차장은 장애인 등 노약자 주차 공간으로 활용 - 하단의 삼각형 대지에 주차장 신설. - 기존 폐아스콘 및 자갈 등으로 형성되어 있는 마을 내부 도로 정비
	활동 공간	운동장 기타정비 (음향, 조명 시스템 도입) ➈	1,626m²	- 운동장을 구역별로 나누어, 각 특성에 맞게 사용하기 위한 섹터 구분 작업 - 주출입구인 교문부터 학교 본관 입구까지의 도보 이동 길 정비(오솔길 느낌의 흙길) - 배수배관 정비(운동장 둘레 배수시설 등) - 주민 및 인근 주민들의 상시 운동 공간 설치 (기존 운동장 둘레 트렉 등) - 외부 곳곳에 벤치를 설치하여, 어디든 쉴 수 있는 공간으로 조성 - 현재 조경이 비어있는 부분들에 대해 나무 추가 식재 및 소규모 화단 조성 - 야간에도 활용 가능하도록 외부 조명 시스템 설치 - 마을 방송 시스템(스피커) 설치로 음악을 통한 공간 전체적인 분위기 조성

※ 설계 시, 전체 건물 및 토지의 현황 실측을 진행하고, 실측 도면을 작성한다.

※ 상기 된 공간 외 기타면적은 발주기관과의 협의를 통하여 유동적으로 조정한다.

3. 고려사항

- 숲속 놀이공간이라는 키워드에 따른 전체적인 분위기의 조화 및 통일감 필요

- 풍부한 조경, 우드톤의 시설물 등을 활용해 이질감 없는 숲의 형상 표현

전 세대를 아울러 누구나 활동과 휴식을 취할 수 있는 무장애 공간 조성 고려

4. 건물현황

가. 위성사진

나. 건물전경

다. 용도지역지구도

라. 현황도 *현황도 외 도면 미존재, 실측도면 작성 필요

5. 참고자료A(조성예시)

숲속놀이공간 조성을 통한 전체적인 서로마을 변화 모습

숲속놀이공간 조성을 통한 전체적인 서로마을 변화 모습(섹터 구분)

쉼을 위한 나무 위 무장애 둘레길 예시

과거 학교 화단 리모델링 예시

놀이공간 예시

6. 참고자료B(주민의견수렴서)