2023 성동형 주거환경개선사업 침수안전시설 설치공사(A구역)

1. 사업소개

본 사업은 2023년 2월 27일, 한국해비타트와 성동구가 체결한 포괄적 업무협약에 따라, 성동구 내 주거 취약계층의 안전한 주거환경을 조성하기 위해 침수안전시설을 설치하는 사업임

2. 사업구역 및 사업내용

- 사업구역 : 금호동, 마장동, 사근동 142세대

- 사업내용 : 환기팬 127세대(세대당 2개), 개폐식 방범창 13세대, 침수경보기 2세대(세대당 2개)

구역	연번	환기팬	개폐식방범창	침수경보기	계
A구역	001~112	254개 (127세대 x 2ea)	13개	4개 (2세대 x 2ea)	142세대

2-1) 공통사항

- 거주자에게 친절하게 설명하고 응대할 것

- 세대 사전방문을 통해 세대주와 시설설치 위치 및 설치시간 확인할 것

- 공사계획사항 한국해비타트 담당자에게 보고 후 시설 설치할 것

- 설치위치 및 전원연결, 욕실/화장실의 환기팬 교체 등의 계획사항 보고 이후 시행할 것

- 기타 기존 창문유리 교체 등의 변수사항은 담당자와 협의할 것

1) 환기팬 (기본적으로 세대당 2대 설치 또는 교체)

1) (주생활공간) 창문형 환기팬 설치 또는 교체: 설치방법 공유(위치 및 전원연결 방법 등)

: 창문형 환기팬 신규설치 또는 교체 1개 (현장여건에 따라 벽부형 환기팬 적용 가능)

: 보안을 위해 철 재질의 창문고정 잠금장치를 별도 설치할 것
※ 필요시 거주자 허락하에 크리센트 제거하되 가급적 유지할 수 있는 방안으로 할 것

2) (욕실/화장실) 벽부형 환기팬 또는 천정형 환기팬 설치 또는 교체 : 1개 (필요시)

: 플랙시블, 환기캡, 전원연결, 스위치, 전선폴대 등 부속품 등 포함

: 벽부형은 스위치 부착할 것

: 설치 완료후 외기부에 환기캡 설치, 전선마감을 미려하게 마감할 것

2) 개폐식 방범창

: 내역서 1500 x 2500이하 기준이나 미만이나 초과의 경우에도 수량 변경 없음

3) 침수경보기 : 세대당 2개 설치

※ 공사완료후 평가결과에 따라 하반기 사업 업체선정에 반영예정임